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Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του 1.002.106,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αποτελείται από 355 τεμάχια ηλιακών φωτιστικών συστημάτων. 

Δες συνημμένο αρχείο Word με τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον Προϋπολογισμό. 

Ειδικότερα: 

- Στα Α/Α 1, 2 και 6, περιγράφεται το σύστημα το οποίο φαίνεται στην συνημμένη φωτογραφία με την ονομασία "All-in Two 60W με Κυλινδρικά Panels" και τοποθετείται σε ιστό 6 μέτρων : έχουν προβλεφθεί 50 τεμάχια τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν για οδοφωτισμό ανά 25-30 μέτρα.

- Στα Α/Α 3 και 7, περιγράφεται το σύστημα το οποίο φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία με την ονομασία "All-in One 26W " και τοποθετείται σε ιστό 4 μέτρων: 100 τεμάχια και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ανάγκες σε μικρούς δρόμους, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους κλπ. 

- Στα Α/Α 4 και 7, περιγράφεται το σύστημα το οποίο φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία με την ονομασία   "All-in One 17W " και τοποθετείται σε ιστό 4 μέτρων: 155 τεμάχια. Αυτό το φωτιστικό μπορεί πάλι να εξυπηρετήσει  δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, εισόδους οικισμών, πλατείες κλπ. 

- Στα Α/Α 5 και 8, περιγράφεται το σύστημα το οποίο φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία με την ονομασία  "Παραδοσιακό Ηλιακό 13W" και τοποθετείται σε ιστό 3 μέτρων: 50 τεμάχια. Αυτό τo φωτιστικό μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε οικισμούς με παραδοσιακό χαρακτήρα είτε σε μικρές πλατείες και παιδικές χαρές. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό σώμα LED τύπου «all-in two», κορυφής-βραχίονα, 60W με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου και MPPT controller
Το φωτιστικό σώμα θα είναι νέας τεχνολογίας LED τύπου κορυφής-βραχίονα μέγιστης συνολικής ισχύος 60 W. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 140 lm/W (± 5%) με συνολική φωτεινή ροή μεγαλύτερη ή ίση με 8.500 lm (± 5%). Η θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000 K (± 5%) . Ο χρόνος ζωής των LED θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 50.000 ώρες, ενώ η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του φωτιστικού μεγαλύτερη ή ίση από 35.000 ώρες. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει ενσωματωμένη συστοιχία μπαταριών λιθίου 2000 κύκλων και χωρητικότητας τουλάχιστον 512 Wh, με δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης. Θα φέρει, επιπλέον, ενσωματωμένο MPPT controller μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται όλη η λειτουργία του φωτιστικού, ήτοι παραμετροποίηση της ισχύος της φωτεινής ροής κατά το δοκούν και δημιουργία σεναρίων φωτισμού. Οι ρυθμίσεις θα επιτυγχάνονται μέσω τηλεχειριστηρίου. Το φωτιστικό θα τροφοδοτείται από δύο κατακόρυφα φωτοβολταϊκά panel ονομαστικής ισχύος 140 Wp, έκαστο κυλινδρικού σχήματος, τα οποία ενσωματώνονται πέριξ του ιστού (η τεχνική περιγραφή τους στο επόμενο άρθρο). Η μηχανική αντοχή σε κρούση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08 και ο βαθμός στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον ΙΡ67, ενώ θα πρέπει να ικανοποιεί την προδιαγραφή EN 60068-2-11 ή ισοδύναμη για την αντοχή στην αλατότητα. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας, ανθεκτική στη διάβρωση και την αλμύρα. Θα φέρει βραχίονα διατομής έως Φ60mm, με δυνατότητα κλίσης έως 90ο. Οι διαστάσεις του φωτιστικού συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου βραχίονα στήριξης θα είναι 678x278x105mm (+-5%). Το συνολικό βάρος του φωτιστικού σώματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 16 κιλά. Το φωτιστικό σώμα θα τοποθετηθεί επί νέου μεταλλικού ιστού ύψους 6,0 m (η τεχνική προδιαγραφή του σε επόμενο άρθρο). Το σύστημα θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραλαβής. 
Παραδοχές συνθηκών λειτουργίας:
Οι συνθήκες λειτουργίας του συστήματος είναι οι παρακάτω:
· 4 ώρες στο 100% της μέγιστης ισχύος
· 4 ώρες στο 60% της μέγιστης ισχύος
· 4 ώρες στο 30% της μέγιστης ισχύος

Πίνακας 1. Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του φωτιστικού σώματος
	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α

	1.
	Σώμα Φωτιστικού
	Χυτό κράμα αλουμινίου (die casting). Ανοξείδωτες βίδες εγκατάστασης. Θα φέρει ενσωματωμένο τον βραχίονα στήριξης με δυνατότητα ρύθμισης κλίσης από 0° έως 90°. Οι διαστάσεις του φωτιστικού συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου βραχίονα στήριξης θα είναι 678x278x105mm (+-5%). Το συνολικό βάρος του φωτιστικού σώματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 16 κιλά.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	2.
	Βαφή Φωτιστικού
	Ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας, ανθεκτική σε διάβρωση 
και αλμύρα.
	Εργαστηριακός έλεγχος αλατότητας κατά EN 60068-2-11:1999 ή ισοδύναμος και Βεβαίωση του Εργοστασίου παραγωγής για την ηλεκτροστατική βαφή με επικάλυψη πολυεστερικής πούδρας

	3.
	Μέθοδος Στήριξης
	Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα διατομής έως Φ60 mm.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	4.
	Ονομαστική Ισχύς
	Συνολική ισχύς έως 60 W (+-5%).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού και έκθεση ελέγχου κατά LM-79 ή ισοδύναμη

	5.
	Φωτεινή Απόδοση
	
-Συνολική φωτεινή ροή ≥ 8.500 lm (+-5%)
-Απόδοση φωτιστικού ≥ 140 lm/W (+-5%)

	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού και έκθεση ελέγχου κατά LM-79 ή ισοδύναμη

	6.
	Ενσωματωμένη Μπαταρία Λιθίου
	Συστοιχία μπαταριών λιθίου, ονομαστικής τουλάχιστον 2.000 κύκλων ζωής, χωρητικότητας τουλάχιστον 512 Wh. Δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Κατασκευαστή  

	7.
	Ενσωματωμένος MPPT Controller
	MPPT controller για ρύθμιση φωτεινής ροής, σενάρια φωτισμού 
	Τεχνικό Φυλλάδιο Κατασκευαστή

	8.
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού / σκόνης
	Προστασία κατ’ ελάχιστον IP67 για το φωτιστικό.
	Έκθεση ελέγχου κατά ΕΝ/IEC 60598 ή ισοδύναμη

	9.
	Προστασία έναντι κρούσεων
	Προστασία κατ’ ελάχιστον IK08 για το φωτιστικό.
	Έκθεση ελέγχου κατά ΕΝ/IEC 62262 ή ισοδύναμη

	10.
	Θερμοκρασία Ασφαλούς Λειτουργίας
	Α. Λειτουργία σε εξωτερικές συνθήκες (OUTDOOR) τουλάχιστον από −15 °C έως +65 °C.
Β. Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί για ασφαλή λειτουργία σε διάφορες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (OUTDOOR), με φωτεινή ροή τουλάχιστον 8.500lm σε κάθε συνθήκη εξεταζόμενης θερμοκρασίας.

	Α.Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού και Β. Έκθεση ελέγχου LM-82-12 ή ισοδύναμη

	11.
	Χρωματική Θερμοκρασία
	LED με θερμοκρασία χρώματος 3.000 K ± 5%.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού και έκθεση ελέγχου κατά LM-79 ή ισοδύναμη

	12.
	Πιστοποιήσεις CE
	1.CE-LVD
Συμμόρφωση με τα πρότυπα (ή ισοδύναμα αυτών):
•EN 60598-2-3:2003+A1:2011
•EN 60598-1:2015+A1:2018
•EN 62471:2008
•EN 62493:2015
•EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
2.CE-EMC
Συμμόρφωση με τα πρότυπα (ή ισοδύναμα αυτών):
•EN 55015:2013+A1:2015
•EN 61547:2009
	Δηλώσεις συμμόρφωσης CE-LVD & CE-EMC και αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου ή ισοδύναμα αυτών

	13.
	RoHS & ISO
	RoHS 2011/65/EU. ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ή ισοδύναμα.
	Δήλωση συμμόρφωσης RoHS. Πιστοποιητικά ISO 9001 & 14001 του κατασκευαστή ή του προμηθευτή ή ισοδύναμα αυτών

	14.
	Εγγύηση Κατασκευαστή / Προμηθευτή
	Εγγύηση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή τουλάχιστον για τρία (3) έτη.
	Δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή σχετικά με την εγγύηση



Για το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα προσκομιστεί αναλυτική φωτοτεχνική μελέτη, εκπονημένη με αναγνωρισμένο λογισμικό, βάσει φωτοτεχνικού μοντέλου του οποίου τα κριτήρια και οι παράμετροι (κατηγορία/γεωμετρία οδού, απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού και λοιπές απαιτήσεις) θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, αναλόγως των εκάστοτε περιοχών τοποθέτησης.
2) Κατακόρυφο μονοκρυσταλλικό κυλινδρικό Φ/Β panel ονομαστικής ισχύος 140Wp.
Το φωτοβολταϊκό panel θα είναι κυλινδρικής μορφής, πολυγωνικής διατομής, μονοκρυσταλλικό, ονομαστικής ισχύος 140Wp και τάσης 18-36V. Θα προσαρμόζεται πέριξ ιστού διαμέτρου 70mm έως 160mm με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη και παραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας (360°) και να μην επηρεάζεται η στατικότητα του ιστού από τις ανεμοπιέσεις. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας θα κυμαίνεται τουλάχιστον από -15°C έως +65°C. Θα μπορούν να συνδεθούν εν σειρά περισσότερα του ενός panels στον ίδιο ιστό, ανάλογα με τις ανάγκες συνολικής ισχύος του φωτιστικού LED· στην παρούσα προμήθεια θα εγκατασταθούν δύο (2) panels ανά ιστό. Οι συνδέσεις των κατακόρυφων panels μεταξύ τους, καθώς και με το φωτιστικό LED που περιγράφεται στο Άρθρο 1, θα γίνονται με καλώδια τύπου MC4. Ο βαθμός στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65. Το καθαρό βάρος εκάστου panel θα είναι μικρότερο ή ίσο των 21 κιλών και οι διαστάσεις του 1560x228x200mm (±5%). Τα Φ/Β στοιχεία θα αποτελούνται από ηλιακές κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου υψηλής απόδοσης (ονομαστική απόδοση ≥21%)· εύκαμπτα Φ/Β δεν γίνονται δεκτά, ενώ θα πρέπει να υπάρχει διάκενο μεταξύ του εξωτερικού κυλινδρικού σωλήνα και των Φ/Β στοιχείων. Το προϊόν θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παραλαβής και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και πρότυπα ασφαλείας.
Πίνακας 2. Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των Φ/Β στοιχείων
	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α

	1.
	Σχήμα Φωτοβολταϊκού Στοιχείου
	Κατακόρυφη διάταξη, κυλινδρικό, πολυγωνικής διατομής, διαστάσεις 1560 × 228 × 200 mm (±5%) και βάρος ≤ 21 kg.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φ/Β

	2.
	Τεχνολογία Φ/Β Στοιχείων
	Μονοκρυσταλλικού πυριτίου, υψηλής απόδοσης. Εύκαμπτα Φ/Β δεν γίνονται δεκτά. Θα υπάρχει διάκενο μεταξύ του εξωτερικού κυλινδρικού σωλήνα και των Φ/Β στοιχείων.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φ/Β

	3.
	Ονομαστική Ισχύς
	140 Wp, τάση 18-36V.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φ/Β

	4.
	Ονομαστική Απόδοση Κυψελών
	≥ 21%.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φ/Β

	5.
	Συμβατότητα Ιστού
	Προσαρμογή πέριξ ιστού διαμέτρου 70–145 mm, κάλυψη 360°
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φ/Β

	6.
	Συνδέσεις
	Καλώδια τύπου MC4 για διασύνδεση μεταξύ panels και με το φωτιστικό LED.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φ/Β

	7.
	Προστασία έναντι εισχώρησης νερού / σκόνης
	Προστασία κατ’ ελάχιστον IP65.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φ/Β

	8.
	Προστασία έναντι κρούσεων
	Προστασία κατ’ ελάχιστον IK08.
	Έκθεση ελέγχου κατά ΕΝ/IEC 62262 ή ισοδύναμη.

	9.
	Θερμοκρασία Λειτουργίας
	Τουλάχιστον από −15 °C έως +65 °C.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φ/Β

	10.
	Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EMC)
	Συμμόρφωση με EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61547:2009 ή ισοδύναμα.
	Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE (EMC) ή ισοδύναμο και αντίστοιχος Εργαστηριακός Έλεγχος

	11.
	Δήλωση Συμμόρφωσης CE (LVD)
	Συμμόρφωση με EN 61215:2005, EN 61730-1:2007+A1:2012+A2:2013+A3:2014, EN 61730-2:2007+A1:2012, EN 61701:2012 ή ισοδύναμα.
	Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE (LVD) ή ισοδύναμο και αντίστοιχος Εργαστηριακός Έλεγχος

	12.
	Αντοχή στον Άνεμο
	Εργαστηριακός έλεγχος αντοχής στην ταχύτητα του ανέμου κατά IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 ή ισοδύναμο.
	Εργαστηριακός Έλεγχος κατά IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 ή ισοδύναμος

	13.
	Δήλωση Συμμόρφωσης RoHS
	Τα Φ/Β στοιχεία θα πρέπει να φέρουν δήλωση συμμόρφωσης RoHS η οποία θα πρέπει να προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV,
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 ή ισοδύναμα
	Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης RoHS ή ισοδύναμο

	14.
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
	Δήλωση κατασκευαστή ή προμηθευτή


3) Αυτόνομο ηλιακό smart φωτιστικό σώμα LED 26W τύπου «all in one» κορυφής-βραχίονα με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό panel
Το φωτιστικό σώμα θα είναι νέας τεχνολογίας LED τύπου «all in one» μέγιστης συνολικής ισχύος 26 W (+-5%). Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά και θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμο. Τα εξαρτήματα και οι βίδες του θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από μονοχρωματικά λευκά LED με θερμοκρασία χρώματος 3000Κ (+-5%), CRI ≥ 70 και απόδοσης τουλάχιστον 4.500lm (+-5%). Το φωτιστικό θα έχει τελική απόδοση τουλάχιστον 175lm/W (+-5%). Η οπτική μονάδα θα φέρει φακούς, ένα για κάθε LED, για τη δημιουργία ασύμμετρης δέσμης, κατάλληλης για φωτισμό από χαμηλό ύψος χωρίς τη δημιουργία θάμβωσης. Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από γυαλί και να είναι επίπεδο για την αποφυγή της θάμβωσης και της φωτορύπανσης. Δεν επιτρέπονται καλύμματα που περιλαμβάνουν τους οπτικούς φακούς των LED, ούτε οπτικές μονάδες με LED τύπου COB. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει ενσωματωμένη μπαταρία τεχνολογίας LiFePO4 τουλάχιστον 12.0V και χωρητικότητας τουλάχιστον 380Wh με δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης. Θα βρίσκεται στο εσωτερικό του φωτιστικού, σε ξεχωριστό τμήμα από την οπτική μονάδα και θα μπορεί να λειτουργεί (εκφόρτιση) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C ως +35°C. Το φωτιστικό θα φέρει αισθητήρα κίνησης ώστε, αν το επιθυμήσει η υπηρεσία, να μπορεί να μειώνει τη φωτεινή ροή του όταν δεν υπάρχει κίνηση. Στον ίδιο χώρο με την μπαταρία, θα βρίσκεται και ο φορτιστής της, ο οποίος θα τροφοδοτεί και τα LED. Θα είναι ηλεκτρονικός, απόλυτα αυτοματοποιημένος και συνεργάσιμος τόσο με την μπαταρία όσο και με το φωτοβολταϊκό πάνελ. Θα ελέγχει συνεχώς την κατάσταση της μπαταρίας, ώστε να την προστατεύει από βαθιές εκφορτίσεις. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα Bluetooth επικοινωνίας, μέσω εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο σενάριο dimming ή να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας. Το φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό panel ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 60 Wp. Η μηχανική αντοχή σε κρούση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08 και ο βαθμός στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον ΙΡ65. Θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα στήριξης, για ιστό ή βραχίονα, διαμέτρου 50 - 60mm, το οποίο θα μπορεί να δώσει κλίση στο φωτιστικό ως τουλάχιστον 15°. Οι διαστάσεις του φωτιστικού συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα στήριξης θα είναι 810x515x190mm (+-5%), ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 20kg. Το φωτιστικό σώμα θα τοποθετηθεί επί νέου μεταλλικού ιστού ύψους 4,50 m (η τεχνική προδιαγραφή του σε επόμενο άρθρο). Το φωτιστικό θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραλαβής.
Παραδοχές συνθηκών λειτουργίας:
Οι συνθήκες λειτουργίας του συστήματος είναι οι παρακάτω:
· 5 ώρες στο 100% της μέγιστης ισχύος
· 7 ώρες στο 30% της μέγιστης ισχύος
Πίνακας 3: Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του φωτιστικού σώματος 
	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α

	1.
	Σώμα Φωτιστικού
	Το κυρίως σώμα του θα είναι κατασκευασμένο από από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένο ηλεκτροστατικά και θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμο
και οι συνολικές του διαστάσεις θα είναι 810x515x190mm (+-5%), ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 20kg.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	2.
	Τεχνολογία Οπτικής Μονάδας/ Φακοί
	Φακοί ένας ανά LED για ασύμμετρη δέσμη, κατάλληλη για φωτισμό από χαμηλό ύψος χωρίς θάμβωση.
Κάλυμμα οπτικής μονάδας από επίπεδο γυαλί για αποφυγή θάμβωσης και φωτορύπανσης.
Δεν επιτρέπονται καλύμματα που ενσωματώνουν τους φακούς των LED ούτε οπτικές μονάδες τύπου COB.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	3.
	Μέθοδος  Στήριξης
	Ενσωματωμένο σύστημα στήριξης για ιστό ή βραχίονα διαμέτρου 50–60 mm, με δυνατότητα κλίσης τουλάχιστον 15°.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	4.
	Φωτομετρικά Χαρακτηριστικά – Ονομαστική Ισχύς Φωτιστικού
	-Συνολική φωτεινή ροή ≥ 4.500 lm (+-5%)
-Απόδοση φωτιστικού ≥ 175 lm/W (+-5%)
-Συνολική ισχύς έως 26W (+-5%).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	5.
	Βαθμός Προστασίας
	Στεγανότητα κατ' ελάχιστον IP65.
Αντοχή σε κρούση κατ' ελάχιστον IK08.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	6.
	Χρωματικός
Κωδικός
	Τα προτεινόμενα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να φέρουν LEDs με θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ ± 5%  και CRI ≥ 70.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	
7.
	Μπαταρία
	Τεχνολογία LiFePO4, τάσης ≥ 12,0 V, χωρητικότητα ≥ 380 Wh, με δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης.
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (εκφόρτιση): -20°C έως +35°C.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	8.
	Φορτιστής / Τροφοδοτικό
	Ηλεκτρονικός, πλήρως αυτοματοποιημένος, συμβατός με μπαταρία LiFePO4 και φωτοβολταϊκό panel.
Συνεχής παρακολούθηση κατάστασης μπαταρίας – προστασία από βαθιές εκφορτίσεις.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	9.
	Φωτοβολταϊκό Panel
	Ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό panel ονομαστικής ισχύος ≥ 60 Wp.

	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	10.
	Αισθητήρας Κίνησης & Bluetooth
	Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης για δυνατότητα dimming φωτεινής ροής.
Bluetooth επικοινωνία μέσω εφαρμογής κινητού για ρύθμιση σεναρίων dimming και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αισθητήρα.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	11.
	Σύστημα Ποιότητας 
	Πιστοποιητικά 
1)ISO 9001:2015, 2)ISO 14001:2015, 3)ISO 45001:2018 του κατασκευαστή ή του προμηθευτή ή ισοδύναμα αυτών.
	1)Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

2)Πιστοποιητικό ISO 14001:2015

3)Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
ή ισοδύναμα αυτών

	12.
	Δηλώσεις Συμμόρφωσης
	1) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) σύμφωνα με: EN 55015, EN 61547, ETSI EN 300 328 V2.2.2.
2)Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) σύμφωνα με: EN 60598-1, EN 60598-2, EN 62471, EN 62109-1, EN 61347-2-13, EN 61347-1.
3) Απουσία επικίνδυνων ουσιών (RoHS) σύμφωνα με: EN 50581 / Οδηγία 2011/65/EU.
	1) Δήλωση Συμμόρφωσης EMC
2) Δήλωση Συμμόρφωσης LVD
3) Δήλωση Συμμόρφωσης RoHS
ή ισοδύναμες αυτών

	13.
	Εργαστηριακοί Έλεγχοι Φωτιστικού
	1)Κατασκευαστική & ηλεκτρική ασφάλεια κατά: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031.
2) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κατά: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ETSI EN 300 328 V2.2.2.
3) Φωτοβιολογική ασφάλεια (Blue Light Hazard) κατά: IEC TR 62778.
	Test Reports από διαπιστευμένο εργαστήριο ή ισοδύναμα αυτών

	14.
	Εργαστηριακοί Έλεγχοι Φορτιστή
	Ασφάλεια φορτιστή/τροφοδοτικού κατά: EN 61347-2-13, EN 62109-1.
	Test Report από διαπιστευμένο εργαστήριο ή ισοδύναμο αυτού

	15.
	Αντοχή σε Θαλάσσιο Περιβάλλον
	Δοκιμή αλατονέφωσης διάρκειας 1.000 ωρών για πιστοποίηση αντοχής σε θαλάσσιο περιβάλλον.
	Test Report ISO 9227 (1.000 h) ή ισοδύναμο αυτού

	16.
	Χρόνος Ζωής LED
	Χρόνος ζωής οπτικών μονάδων LED: L80 ≥ 60.000 ώρες στους 85°C.
	LM80 Test Report ή ισοδύναμο αυτού

	17.
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής.
	Δήλωση κατασκευαστή / προμηθευτή

	18.
	Τεχνικά Φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού.
Δήλωση κατασκευαστή για επιμέρους στοιχεία που δεν εμφανίζονται στο τεχνικό φυλλάδιο ή για τυχόν διαφοροποιήσεις.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού
Δήλωση Κατασκευαστή




Για το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα προσκομιστεί αναλυτική φωτοτεχνική μελέτη, εκπονημένη με αναγνωρισμένο λογισμικό, βάσει φωτοτεχνικού μοντέλου του οποίου τα κριτήρια και οι παράμετροι (κατηγορία/γεωμετρία οδού, απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού και λοιπές απαιτήσεις) θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, αναλόγως των εκάστοτε περιοχών τοποθέτησης.
4) Παραδοσιακού τύπου ηλιακό φωτιστικό LED 13W, τύπου κορυφής, με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό panel 15Wp, μπαταρία λιθίου και MPPT controller.
Το φωτιστικό σώμα θα είναι νέας τεχνολογίας LED τύπου κορυφής, με ονομαστική ισχύ 13 W ±5%, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ενεργειακή απόδοση. Θα είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό αλουμινίου και πολυκαρβονικού με ανοξείδωτες βίδες εγκατάστασης και θα αποτελεί κομμάτι παραγωγικής διαδικασίας καινούργιο και αμεταχείριστο. Το φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον (80) φωτεινές πηγές (δίοδοι φωτοεκπομπής). Η μέγιστη συνολική φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 3.000 lm (+-5%), με υψηλή φωτεινή απόδοση, της τάξεως των 230 lm/W (±5%). Η θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4000Κ. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει ενσωματωμένη συστοιχία μπαταριών λιθίου χωρητικότητας τουλάχιστον 115Wh με δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης. Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία έξυπνης διαχείρισης ενέργειας τύπου ALS (Adaptive Lighting System) ή ισοδύναμη, η οποία προσαρμόζει τη λειτουργία του φωτιστικού βάσει της διαθέσιμης ενέργειας και της κατάστασης της μπαταρίας, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία και αυξημένη διάρκεια ζωής του συστήματος.  Η λειτουργία του, ήτοι παραμετροποίηση της ισχύος της φωτεινής ροής κατά το δοκούν και δημιουργία σεναρίων φωτισμού, θα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω τηλεχειριστηρίου. Ακόμα, το φωτιστικό θα διαθέτει δύο αισθητήρες κίνησης, με μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης τα 8m. Επιπλέον,  όταν η εσωτερική θερμοκρασία του φωτιστικού υπερβεί τους 50°C, θα ενεργοποιείται αυτόματα ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας για την απαγωγή της θερμότητας.  Θα έχει ενσωματωμένο μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό panel ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 15 Wp. Η μηχανική αντοχή σε κρούση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08 και ο βαθμός στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον ΙΡ65. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και ο βραχίονας διατομής του έως Φ76mm. Το εύρος λειτουργίας της θερμοκρασίας θα κυμαίνεται τουλάχιστον από -20° έως +60°C. Οι διαστάσεις του φωτιστικού συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα στήριξης θα είναι φ415xH830 mm (+-5%), ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 8kg. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει αισθητική παραδοσιακού τύπου, με σχεδιασμό που παραπέμπει σε κλασικό φανάρι. Το φωτιστικό σώμα θα τοποθετηθεί επί νέου μεταλλικού ιστού ύψους 3,0 m (η τεχνική προδιαγραφή του σε επόμενο άρθρο). Το φωτιστικό θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) έτη από την ημερομηνία παραλαβής.
Παραδοχές συνθηκών λειτουργίας:
Οι ενδεικτικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος είναι οι παρακάτω (προσαρμόζονται κατά την παραμετροποίηση):
· 5 ώρες στο 30% της μέγιστης ισχύος
· 5 ώρες στο 15% της μέγιστης ισχύος με αισθητήρα κίνησης (στο 100% της μέγιστης ισχύος για 30’’ όταν ανιχνευθεί κίνηση)


Πίνακας 4: Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του φωτιστικού σώματος
	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α

	1.
	Σώμα Φωτιστικού
	Το κυρίως σώμα του θα είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό αλουμινίου και πολυκαρβονικού. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει αισθητική παραδοσιακού τύπου, με σχεδιασμό που παραπέμπει σε κλασικό φανάρι. Οι διαστάσεις του φωτιστικού συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα στήριξης θα είναι φ415xH830 mm (+-5%), ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 8kg.

	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	2.
	Τεχνολογία Οπτικής Μονάδας Φακοί – Φωτομετρικά Χαρακτηριστικά - Ονομαστική Ισχύς Φωτιστικού
	- Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από τουλάχιστον 80 φωτεινά στοιχεία LED. Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό. 
- Συνολική φωτεινή ροή ≥ 3.000 lm (+-5%)
- Απόδοση φωτιστικού ≥ 230lm/W (+-5%)
- Συνολική ισχύς έως 13W      (+-5%).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	3.
	Προστασία έναντι εισχώρησης
νερού-σκόνης
	Προστασία κατ’ ελάχιστον IP65 για το φωτιστικό
	Έκθεση ελέγχου κατά IEC 60598-1 ή ισοδύναμη


	4.
	Προστασία έναντι κρούσεων
	Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ08 για το φωτιστικό
	Έκθεση ελέγχου κατά  IEC 62262 ή ισοδύναμη



	5.
	Χρωματικός
Κωδικός
	Τα προτεινόμενα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να φέρουν LEDs με θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ± 5%  και CRI ≥ 70
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού

	
6.
	Σύστημα Ποιότητας 
	Πιστοποιητικά 
1)ISO 9001:2015, 2)ISO 14001:2015, 3)ISO 45001:2018 του κατασκευαστή ή του προμηθευτή ή ισοδύναμα αυτών.
	1)Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

2)Πιστοποιητικό ISO 14001:2015

3)Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
ή ισοδύναμα αυτών

	7.
	Εργαστηριακός έλεγχος
ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών (EMC)
	Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με:
EN IEC 55015 και EN IEC 61547
ή ισοδύναμα αυτών
	Εργαστηριακός έλεγχος CE (EMC)
ή ισοδύναμος


	8.
	Εγγύηση
Κατασκευαστή/Προμηθευτή
	Εγγύηση  του κατασκευαστή ή του προμηθευτή για 3 έτη

	Δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή σχετικά με την εγγύηση.

	9.
	Τεχνικά Φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού. Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές.
Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.
	Τεχνικό φυλλάδιο Φωτιστικού / 
Δήλωση κατασκευαστή

	10.
	Ονομαστική απόδοση Φ/Β κυψελών
	≥21%
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού



Για το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα προσκομιστεί αναλυτική φωτοτεχνική μελέτη, εκπονημένη με αναγνωρισμένο λογισμικό, βάσει φωτοτεχνικού μοντέλου του οποίου τα κριτήρια και οι παράμετροι (κατηγορία/γεωμετρία οδού, απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού και λοιπές απαιτήσεις) θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, αναλόγως των εκάστοτε περιοχών τοποθέτησης.

5) Αυτόνομο smart ηλιακό φωτιστικό σώμα LED 17W τύπου «all in one» με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό panel 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι νέας τεχνολογίας LED τύπου κορυφής-βραχίονα, κατασκευασμένο από συνδυασμό κράματος αλουμινίου και πολυκαρβονικού (PC), με ανοξείδωτες βίδες εγκατάστασης, καινούργιο και αμεταχείριστο. Το φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) φωτεινές πηγές (διόδους φωτοεκπομπής). Η φωτεινή απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 230 lm/W (+-5%), με συνολική φωτεινή ροή μεγαλύτερη ή ίση των 4.000 lm (+-5%). Η θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000 K (±5%), με δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI) μεγαλύτερο ή ίσο του 70. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει ενσωματωμένη συστοιχία μπαταριών λιθίου ονομαστικής τάσης 14,8 V και χωρητικότητας τουλάχιστον 230 Wh, με δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης. Θα φέρει, επιπλέον, ενσωματωμένο MPPT controller μέσω του οποίου ρυθμίζεται η λειτουργία του φωτιστικού, η παραμετροποίηση της ισχύος της φωτεινής ροής και η δημιουργία σεναρίων φωτισμού. Οι ρυθμίσεις θα επιτυγχάνονται μέσω εφαρμογής με Bluetooth, ενώ το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης (PIR) για μείωση της φωτεινής ροής απουσία κίνησης. Μέσω συστήματος σταθεροποίησης φωτεινής απόδοσης (Adaptive Lighting System) θα εξασφαλίζεται σταθερός φωτισμός ακόμη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας μπαταρίας (TCS) θα την προστατεύει από υψηλές θερμοκρασίες και θα επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της. Το φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό panel ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 37 Wp. Η μηχανική αντοχή σε κρούση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον IK10 και ο βαθμός στεγανότητας τουλάχιστον IP66. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα φέρει βραχίονα διατομής έως Φ60 mm. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας θα κυμαίνεται τουλάχιστον από −20 °C έως +60 °C. Οι διαστάσεις του φωτιστικού, συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα στήριξης, θα είναι 820×360×160 mm (±5%)%), ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 11kg. Το φωτιστικό σώμα θα τοποθετηθεί επί νέου μεταλλικού ιστού ύψους 4,50 m (η τεχνική προδιαγραφή του σε επόμενο άρθρο). Το φωτιστικό θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής.

Παραδοχές συνθηκών λειτουργίας:
Οι ενδεικτικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος είναι οι παρακάτω (προσαρμόζονται κατά την παραμετροποίηση):
· 5 ώρες στο 100% της μέγιστης ισχύος
· 5 ώρες στο 25% της μέγιστης ισχύος με αισθητήρα κίνησης (στο 100% της μέγιστης ισχύος για 30’’ όταν ανιχνευθεί κίνηση)
· 2 ώρες στο 70% της μέγιστης ισχύος


Πίνακας 5: Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του φωτιστικού σώματος

	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α

	1.
	Σώμα Φωτιστικού
	Το κυρίως σώμα του θα είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου και πολυκαρβονικό (PC), βαμμένο ηλεκτροστατικά, με ανοξείδωτες βίδες εγκατάστασης. Συνολικές διαστάσεις 820×360×160 mm (±5%), %), ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 11kg.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	2.
	Τεχνολογία Οπτικής Μονάδας/ Φακοί 
	Οπτική μονάδα με τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) φωτεινά στοιχεία LED. Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό για ελεγχόμενη κατανομή φωτισμού.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	3.
	Μέθοδος  Στήριξης
	Κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα ή κορυφή ιστού διατομής έως Φ60 mm.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	4.
	Φωτομετρικά Χαρακτηριστικά Ονομαστική Ισχύς Φωτιστικού
	- Συνολική φωτεινή ροή ≥ 4.000 lm (+-5%)
- Απόδοση φωτιστικού ≥ 230lm/W (+-5%)
- Συνολική ισχύς έως 17W  (+-5%).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	5.
	Βαθμός Προστασίας
	1. Στεγανότητα κατ' ελάχιστον IP66.
2. Αντοχή σε κρούση κατ' ελάχιστον IK10.
	1. Έκθεση ελέγχου κατά EN/IEC 60598-1 ή ισοδύναμη
2. Έκθεση ελέγχου κατά EN/IEC 62262 ή ισοδύναμη

	6.
	Χρωματικός
Κωδικός
	Τα προτεινόμενα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να φέρουν LEDs με θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ± 5%  και CRI ≥ 70.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	
7.
	Μπαταρία
	Ενσωματωμένη συστοιχία μπαταριών λιθίου ονομαστικής τάσης 14,8 V και χωρητικότητας ≥ 230 Wh, με δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης. Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας μπαταρίας (TCS) για προστασία και επιμήκυνση διάρκειας ζωής.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού, Έκθεση UN38.3 και MSDS της μπαταρίας
ή ισοδύναμα αυτών


	8.
	Ενσωματωμένος Controller
	Controller για ρύθμιση/παραμετροποίηση της φωτεινής ροής και δημιουργία σεναρίων φωτισμού. Σύστημα σταθεροποίησης φωτεινής απόδοσης (ALS) για σταθερό φωτισμό ακόμη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού

	9.
	Φωτοβολταϊκό Panel
	Ενσωματωμένο μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό panel ονομαστικής ισχύος ≥ 37 Wp.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	10.
	Έλεγχος / Αισθητήρας Κίνησης
	Ρυθμίσεις και σενάρια dimming μέσω εφαρμογής Bluetooth. Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης (PIR) με δυνατότητα μείωσης της φωτεινής ροής απουσία κίνησης.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 

	11.
	Σύστημα Ποιότητας 
	Πιστοποιητικά 
1) ISO 9001:2015, 2) ISO 14001:2015, 3) ISO 45001:2018 του κατασκευαστή ή του προμηθευτή ή ισοδύναμα αυτών.
	1) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
2) Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
3) Πιστοποιητικό ISO 45001:2018
ή ισοδύναμα αυτών

	12.
	Δηλώσεις Συμμόρφωσης
και αντίστοιχοι Εργαστηριακοί Έλεγχοι Φωτιστικού
	1) Συμμόρφωση με τα πρότυπα (ή ισοδύναμα αυτών): EN IEC 55015, EN IEC 61547
2) Συμμόρφωση με τα πρότυπα (ή ισοδύναμα αυτών): IEC 60598-1, IEC 60598-2-3

	1) Δήλωση Συμμόρφωσης EMC
2) Πιστοποιητικό CB
και αντίστοιχοι Εργαστηριακοί Έλεγχοι
ή ισοδύναμα αυτών


	13.
	Συμμόρφωση κατά RoHS
	Συμμόρφωση κατά RoHS σύμφωνα με:  Οδηγία 2011/65/EU
	Δήλωση Συμμόρφωσης RoHS
ή ισοδύναμη αυτής

	14.
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής.
	Δήλωση κατασκευαστή / προμηθευτή

	15.
	Τεχνικά Φυλλάδια
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού.
Δήλωση κατασκευαστή για επιμέρους στοιχεία που δεν εμφανίζονται στο τεχνικό φυλλάδιο ή για τυχόν διαφοροποιήσεις.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού -
Δήλωση Κατασκευαστή




Για το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα προσκομιστεί αναλυτική φωτοτεχνική μελέτη, εκπονημένη με αναγνωρισμένο λογισμικό, βάσει φωτοτεχνικού μοντέλου του οποίου τα κριτήρια και οι παράμετροι (κατηγορία/γεωμετρία οδού, απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού και λοιπές απαιτήσεις) θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, αναλόγως των εκάστοτε περιοχών τοποθέτησης.
6)  Σιδηροϊστός ύψους 6,00 μέτρων 
Μεταλλικός ιστός φωτισμού στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-5. Ο ιστός θα είναι κατάλληλος (βάσει στατικής μελέτης) για να δέχεται το μέγιστο φορτίο, ήτοι το βάρος του φωτιστικού και τα Φ/Β πάνελ και βραχίονα μήκους από 0,80 έως 1,00 μέτρο. Ο ιστός θα στηρίζεται σε κατάλληλη (βάσει στατικής μελέτης) βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Οι συγκολλήσεις γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και θα επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον κατά 80%. Ο ιστός μετά από διαστασιολογικό και λειτουργικό έλεγχο, σχολαστική απόξεση και καθαρισμό, γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο μ.ο. πάχους επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm (500gr/m2). Ολόκληρη η διαδικασία κατασκευής και προώθησης του ιστού καθώς και τα υλικά πού χρησιμοποιούνται ελέγχονται συνεχώς σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015. Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται είναι S235 (St 37-2).

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού:
· Πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-05 ή ισοδύναμο
· Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή ή ισοδύναμο
· Πιστοποιητικά συγκολλήσεων κατά ISO 9606-1 ή ισοδύναμο
· Πιστοποιητικό γαλβανίσματος κατά EN ISO 1461 ή ισοδύναμο
· Τεχνικό Φυλλάδιο με σχέδια κατασκευής ιστού και βάσης έδρασης 
· Στατική μελέτη του προσφερόμενου ιστού,  λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη του προσφερόμενου εξοπλισμού του υποψήφιου αναδόχου. Από την στατική μελέτη θα πρέπει να προκύπτει:
· οι διαστάσεις του ιστού (μήκος και πάχος)
· οι διαστάσεις του βραχίονα (μήκος και πάχος)
· οι προδιαγραφές των προτεινόμενων αγκυρίων
· οι προδιαγραφές της προτεινόμενης βάσης στήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα 


Πίνακας 6. Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ιστού φωτισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α

	1.
	Τύπος / Σχήμα Ιστού
	Μεταλλικός ιστός φωτισμού στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης με βραχίονα μήκους από 0,80 έως 1,00 μέτρο
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού

	2.
	Ύψος Ιστού
	6,0 μέτρα.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού

	3.
	Πρότυπο Κατασκευής
	Κατασκευή κατά ΕΛΟΤ 40-5 (ΕΛΟΤ ΕΝ 40-05) ή ισοδύναμο.
	Πιστοποιητικό CE

	4.
	Υλικό / Ποιότητα Χάλυβα
	Χάλυβας S235 (St 37-2).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού

	5.
	Συγκολλήσεις
	Από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG, ευθύγραμμες και στεγανές, με πλήρη διείσδυση του υλικού κατ' ελάχιστον 80%.
	Πιστοποιητικό Συγκολλήσεων κατά ISO 9606-1 ή ισοδύναμο

	6.
	Γαλβάνισμα
	Γαλβάνισμα εν θερμώ εξ ολοκλήρου κατά ΕΝ ISO 1461, με ελάχιστο μ.ο. πάχους επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm (500 gr/m²).
	Πιστοποιητικό Γαλβανίσματος κατά EN ISO 1461 ή ισοδύναμο

	7.
	Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
	Έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής και προώθησης του ιστού, καθώς και των χρησιμοποιούμενων υλικών, κατά ISO 9001:2015.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή ή ισοδύναμο

	8.
	Σχέδια Κατασκευής
	Σχέδια κατασκευής ιστού και βάσης έδρασης (DXF/DWG ή PDF).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού ή αρχείο DXF/DWG

	9.
	Στατική Μελέτη
	Στατική μελέτη του προσφερόμενου ιστού κατάλληλη για την περιοχή τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη του προσφερόμενου εξοπλισμού, από την οποία θα προκύπτουν: οι διαστάσεις του ιστού (μήκος και πάχος), οι διαστάσεις του βραχίονα (μήκος και πάχος), οι προδιαγραφές των προτεινόμενων αγκυρίων και οι προδιαγραφές της προτεινόμενης βάσης στήριξης.
	Στατική Μελέτη Συστήματος Φωτισμού



7) Σιδηροϊστός ύψους 4,00 μέτρων 
Μεταλλικός ιστός φωτισμού στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-5. Ο ιστός θα είναι κατάλληλος (βάσει στατικής μελέτης) για να δέχεται το μέγιστο φορτίο, ήτοι το βάρος του all-in one φωτιστικού. Ο ιστός θα στηρίζεται σε κατάλληλη (βάσει στατικής μελέτης) βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Οι συγκολλήσεις γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και θα επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον κατά 80%. Ο ιστός μετά από διαστασιολογικό και λειτουργικό έλεγχο, σχολαστική απόξεση και καθαρισμό, γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο μ.ο. πάχους επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm (500gr/m2). Ολόκληρη η διαδικασία κατασκευής και προώθησης του ιστού καθώς και τα υλικά πού χρησιμοποιούνται ελέγχονται συνεχώς σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015. Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται είναι S235 (St 37-2).

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού:
· Πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-05 ή ισοδύναμο
· Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή ή ισοδύναμο
· Πιστοποιητικά συγκολλήσεων κατά ISO 9606-1 ή ισοδύναμο
· Πιστοποιητικό γαλβανίσματος κατά EN ISO 1461 ή ισοδύναμο
· Τεχνικό Φυλλάδιο με σχέδια κατασκευής ιστού και βάσης έδρασης 
· Στατική μελέτη του προσφερόμενου ιστού,  λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη του προσφερόμενου εξοπλισμού του υποψήφιου αναδόχου. Από την στατική μελέτη θα πρέπει να προκύπτει:
· οι διαστάσεις του ιστού (μήκος και πάχος)
· οι προδιαγραφές των προτεινόμενων αγκυρίων
· οι προδιαγραφές της προτεινόμενης βάσης στήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα 
Πίνακας 7. Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ιστού φωτισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α

	1.
	Τύπος / Σχήμα Ιστού
	Μεταλλικός ιστός φωτισμού στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού

	2.
	Ύψος Ιστού
	4,0 μέτρα.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού

	3.
	Πρότυπο Κατασκευής
	Κατασκευή κατά ΕΛΟΤ 40-5 (ΕΛΟΤ ΕΝ 40-05) ή ισοδύναμο.
	Πιστοποιητικό CE

	4.
	Υλικό / Ποιότητα Χάλυβα
	Χάλυβας S235 (St 37-2).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού

	5.
	Συγκολλήσεις
	Από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG, ευθύγραμμες και στεγανές, με πλήρη διείσδυση του υλικού κατ' ελάχιστον 80%.
	Πιστοποιητικό Συγκολλήσεων κατά ISO 9606-1 ή ισοδύναμο

	6.
	Γαλβάνισμα
	Γαλβάνισμα εν θερμώ εξ ολοκλήρου κατά ΕΝ ISO 1461, με ελάχιστο μ.ο. πάχους επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm (500 gr/m²).
	Πιστοποιητικό Γαλβανίσματος κατά EN ISO 1461 ή ισοδύναμο

	7.
	Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
	Έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής και προώθησης του ιστού, καθώς και των χρησιμοποιούμενων υλικών, κατά ISO 9001:2015.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή ή ισοδύναμο

	8.
	Σχέδια Κατασκευής
	Σχέδια κατασκευής ιστού και βάσης έδρασης (DXF/DWG ή PDF).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού ή αρχείο DXF/DWG

	9.
	Στατική Μελέτη
	Στατική μελέτη του προσφερόμενου ιστού κατάλληλη για την περιοχή τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη του προσφερόμενου εξοπλισμού, από την οποία θα προκύπτουν: οι διαστάσεις του ιστού (μήκος και πάχος), οι προδιαγραφές των προτεινόμενων αγκυρίων και οι προδιαγραφές της προτεινόμενης βάσης στήριξης.
	Στατική Μελέτη Συστήματος Φωτισμού





8) Σιδηροϊστός ύψους 3,00 μέτρων 
Μεταλλικός ιστός φωτισμού στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-5. Ο ιστός θα είναι κατάλληλος (βάσει στατικής μελέτης) για να δέχεται το μέγιστο φορτίο, ήτοι το βάρος του all-in one παραδοσιακού φωτιστικού. Ο ιστός θα στηρίζεται σε κατάλληλη (βάσει στατικής μελέτης) βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Οι συγκολλήσεις γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και θα επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον κατά 80%. Ο ιστός μετά από διαστασιολογικό και λειτουργικό έλεγχο, σχολαστική απόξεση και καθαρισμό, γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO1461 με ελάχιστο μ.ο. πάχους επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm (500gr/m2). Ολόκληρη η διαδικασία κατασκευής και προώθησης του ιστού καθώς και τα υλικά πού χρησιμοποιούνται ελέγχονται συνεχώς σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015. Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται είναι S235 (St 37-2).

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού:
· Πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-05 ή ισοδύναμο
· Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή ή ισοδύναμο
· Πιστοποιητικά συγκολλήσεων κατά ISO 9606-1 ή ισοδύναμο
· Πιστοποιητικό γαλβανίσματος κατά EN ISO 1461 ή ισοδύναμο
· Τεχνικό Φυλλάδιο με σχέδια κατασκευής ιστού και βάσης έδρασης 
· Στατική μελέτη του προσφερόμενου ιστού,  λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη του προσφερόμενου εξοπλισμού του υποψήφιου αναδόχου. Από την στατική μελέτη θα πρέπει να προκύπτει:
· οι διαστάσεις του ιστού (μήκος και πάχος)
· οι προδιαγραφές των προτεινόμενων αγκυρίων
· οι προδιαγραφές της προτεινόμενης βάσης στήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα 


Πίνακας 8. Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ιστού φωτισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Απαίτηση
	Τεκμήριο/α

	1.
	Τύπος / Σχήμα Ιστού
	Μεταλλικός ιστός φωτισμού στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού

	2.
	Ύψος Ιστού
	3,0 μέτρα.
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού

	3.
	Πρότυπο Κατασκευής
	Κατασκευή κατά ΕΛΟΤ 40-5 (ΕΛΟΤ ΕΝ 40-05) ή ισοδύναμο.
	Πιστοποιητικό CE

	4.
	Υλικό / Ποιότητα Χάλυβα
	Χάλυβας S235 (St 37-2).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού

	5.
	Συγκολλήσεις
	Από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας MIG, ευθύγραμμες και στεγανές, με πλήρη διείσδυση του υλικού κατ' ελάχιστον 80%.
	Πιστοποιητικό Συγκολλήσεων κατά ISO 9606-1 ή ισοδύναμο

	6.
	Γαλβάνισμα
	Γαλβάνισμα εν θερμώ εξ ολοκλήρου κατά ΕΝ ISO 1461, με ελάχιστο μ.ο. πάχους επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm (500 gr/m²).
	Πιστοποιητικό Γαλβανίσματος κατά EN ISO 1461 ή ισοδύναμο

	7.
	Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
	Έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής και προώθησης του ιστού, καθώς και των χρησιμοποιούμενων υλικών, κατά ISO 9001:2015.
	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή ή ισοδύναμο

	8.
	Σχέδια Κατασκευής
	Σχέδια κατασκευής ιστού και βάσης έδρασης (DXF/DWG ή PDF).
	Τεχνικό Φυλλάδιο Ιστού ή αρχείο DXF/DWG

	9.
	Στατική Μελέτη
	Στατική μελέτη του προσφερόμενου ιστού κατάλληλη για την περιοχή τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη του προσφερόμενου εξοπλισμού, από την οποία θα προκύπτουν: οι διαστάσεις του ιστού (μήκος και πάχος), οι προδιαγραφές των προτεινόμενων αγκυρίων και οι προδιαγραφές της προτεινόμενης βάσης στήριξης.
	Στατική Μελέτη Συστήματος Φωτισμού



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Α/Α
	Περιγραφή
	Μονάδα Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδος
	Δαπάνη

	1
	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου ηλιακού φωτιστικού LED τύπου «all-in two», κορυφής – βραχίονα 60W, με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου και MPPT controller 
	ΤΜΧ
	50
	€ 710,00
	€ 35.500,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφου μονοκρυσταλλικού κυλινδρικού Φ/Β panel, ονομαστικής ισχύος 140Wp
	ΤΜΧ
	100
	€ 605,00
	€ 60.500,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου ηλιακού smart φωτιστικού LED 26W, τύπου «all in one» κορυφής – βραχίονα με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό panel
	TMX
	100
	€ 1.350,00
	€ 135.000,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Προμήθεια και εγκατάσταση παραδοσιακού τύπου ηλιακού φωτιστικού LED κορυφής 13W, με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό panel, ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου και MPPT Controller
	TMX
	50
	€ 650,00
	€ 32.500,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου smart
 ηλιακού φωτιστικού LED 17W τύπου «all in one» με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό panel
	TMX
	155
	€ 880,00
	€ 136.400,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Προμήθεια και εγκατάσταση σιδηροϊστού ύψους 6m
	ΤΜΧ
	50
	€ 1.250,00
	€62.500,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Προμήθεια και εγκατάσταση σιδηροϊστού ύψους 4m
	ΤΜΧ
	255
	€ 1.150,00
	€ 293.250,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Προμήθεια και εγκατάσταση σιδηροϊστού ύψους 3m
	ΤΜΧ
	50
	€ 1.050,00
	€ 52.500,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Σύνολο  
	€ 808.150,00
	

	ΦΠΑ 24%  
	€ 193.956,00
	

	Γενικό Σύνολο  
	€ 1.002.106,00
	



